ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
Град: Плевен
Дата: 13 август 2026 г.
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД град Плевен модернизира онкологичната си инфраструктура с над 1.3 млн. евро от Европейския съюз
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД финализира стратегически здравен Проект „Изграждане на бункер за функциониране на втори Линеен ускорител в УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, град Плевен“ в изпълнение на Договор за финансиране с Министерството на здравеопазването № BG-RRP-12.016-0005-C01/13-215/23.03.2026 година и е изцяло финансиран от Механизма за възстановяване и устойчивост на Европейската комисия (NextGenerationEU).
Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 1 356 217.13 евро, а крайният срок на проекта е 20.08.2026 г. Изпълнител на строително-монтажни дейности е ДЗЗД „Медиком“, град София.
Бурното развитие на технологиите в здравеопазването налага съществуващата материална база да бъде почти перманентно ремонтирана, преустроена и адаптирана  за нуждите на все по-нови медицински апарати. Изграждането на този специализиран бункер ще осигури подходяща и ефективна държавна инфраструктура, която ще задоволи нуждите на населението от висококвалифицирана и високоспециализирана медицинска помощ, със заработване на втори линеен ускорител доставен от Министерство на здравеопазването.
За изпълнение на проекта са извършени следните видове СМР:
· Изцяло са премахнати на съществуващите подови настилки (керамика и винови настилки), окачени тавани и керамика по стени; 
·  Изпълнен е фундамент и укрепващи мероприятия по подовата конструкция на бункера (част „Конструктивна”);
· Върху пода е положена хомогенна електропроводима винилова настилка само в лабиринта, процедурното помещение и машинното помещение ;
· Премахната е съществуващата изолация на покрива на бункера; 
·  Положен е бетон който трябва да  се осигури  наклона от 2 % ;
· Върху бетона е  положен  5 см. фибран за топлоизолация;
· Следва един слой полиетиленово фолио, 3 см армирана циментова замазка и хидроизолация от два пласта битумна мушама с дебелина не по-малко от 3 мм. като горния пласт  и с посипка;
· Периферните 20 см. бордове на бункерния покрив се обшиват с  поцинкована ламарина;
· Изпълнен е въздуховод за климатизиран въздух и за засмукван/изхвърлен въздух;
· Тръбна ръзводка за климатична сплит система;
· ВиК захранване /отвеждане на конденза;
· Настилката на стълбището към аварийния изход на бункера е изцяло заменена с нова настилка от гранитогрес;
· Стените и таваните на помещенията са третирани с необходимите материали, отговарящи на изискванията за такъв тип помещения;
Реализацията на инвестицията значително ще допринесе за  подобряване на достъпа до високоспециализирана медицинска помощ за пациентите с онкологични заболявания от Плевен, област Плевен и Северна България. Изграждането на специализиран бункер за втори линеен ускорител ще създаде необходимата инфраструктура за разширяване на капацитета за провеждане на съвременно лъчелечение.




За контакти и допълнителна информация:
УМБАЛ „Д-р Георги Странски“ ЕАД, гр. Плевен
Адрес: гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 8 А
Ръководител проект: Полина Василева-Тодорова
e-mail:umbal_akreditaciq@abv.bg
Телефон:064/886319
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